Název obce/města …………….
JPO …………….
Evidenční číslo JPO …………….
IČO …………….
Kraj …………….

Technické podmínky 
pro dopravní automobil
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku
· 1 „pro městský provoz“, 
s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a dále uvedené technické podmínky.
5. Kabina osádky DA
5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří
· sedadla pro spolujezdce, pro řidiče a pro jednu osobu,
druhé řady sedadel pro tři osoby a třetí řady sedadel pro tři osoby.
5.2. Sedadla jsou
· orientována po směru jízdy.
5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena
· třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
5.4. Kabina osádky je vybavena
· analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …, výrobce … a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá 
· výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
· digitálním terminálem kompatibilním s typem …, výrobce …, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá 
· výrobce DA (dodavatel).
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem …, výrobce …, úchyty pro montáž
· dodá výrobce DA (dodavatel).
5.6. (Nepovinný bod) Kabina osádky je vybavena:
· klimatizační jednotkou, 
· druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
· topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 3 kW.
5.7. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
5.8. (Nepovinný bod) Kabina osádky je dále vybavena:
· autorádiem s handsfree Bluetooth s funkcí Apple CarPlay a Android Auto,
· v dosahu sedadla spolujezdce dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
6. Podvozek DA
6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
6.2. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
6.3. DA je konstruován s uspořádáním náprav 
· 4 x 2.
6.4. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
6.5. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
6.6. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno 
· v originálním držáku.
DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
6.7. DA je v prostoru místa nástupu řidiče do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 
· s napětím shodným v DA typu …, výrobce …. 
Součástí dodávky je příslušný protikus. 
6.8. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
6.9. (Nepovinný bod) DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
6.10. DA je vybaven 
· tažným zařízením typu ISO-50X
pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
6.11. (Nepovinný bod) DA je dále vybaven:
· centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
· předními elektricky ovládanými okny,
· elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,
· předními lapači nečistot,
· zadními lapači nečistot,
· LED světlomety pro denní svícení,
· ochranným krytem pod motorem.
7. Zavazadlový prostor DA
7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 25 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm a to od podlahy do výšky nejméně 900 mm. 
V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. 
7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, nádrží na hasivo, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
7.3. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
8. Barevná úprava, značení, nápisy
8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu
· RAL 3020
podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).
8.2. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „…………..“.
8.3. Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.
9. Zvláštní výstražné zařízení
9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a 
b) doplňkové svítilny
9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje vyzařuje střídavě světlo modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.
9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují střídavě světlo modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
9.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou  provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
9.8. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).
10. Požární příslušenství
DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:
	název požárního příslušenství
	počet kusů/párů
	dodá zadavatel
	dodá výrobce

	nástroj vyprošťovací ruční 
	1
	
	1

	nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
	2
	
	2

	páska vytyčovací červeno-bílá
	1
	
	1

	prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2
	1
	
	1

	přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B
	1
	
	1

	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455
	1
	
	1

	svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná
	2
	
	2


*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, email ……………@……………, telefon ……….
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