Název obce/města …………….
JPO …………….
Evidenční číslo JPO …………….
IČO …………….
Kraj …………….

Technické podmínky 
pro dopravní automobil pro hašení
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „H“ (pro hašení), kategorie podvozku
· 1 „pro městský provoz“, 
v hmotnostní třídě lehké (L) (dále jen „DA“).
2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a dále uvedené technické podmínky.
5. Kabina osádky DA
5.1. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena
· nejméně osmi sedadly a nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaných po směru jízdy.
5.2. Kabina osádky je vybavena
· analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …, výrobce … a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá 
· výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
· digitálním terminálem kompatibilním s typem …, výrobce …, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá 
· zadavatel.
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
5.3. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem …, výrobce …, úchyty pro montáž
· dodá výrobce DA (dodavatel).
5.4. Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 3 kW a dále:
· klimatizační jednotkou, 
· druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel (pouze u verze  s vestavbou).
5.5. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
5.6. Kabina osádky je vybavena v prostoru spodní části čelního okna vyvedenou kabeláží s odpovídajícím konektorem pro napájení elektronického zařízení mýtného systému a dále vybavena:
· autorádiem s handsfree Bluetooth s funkcí Apple CarPlay a Android Auto,
· v dosahu sedadla spolujezdce  dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
· kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž
· dodá výrobce DA (dodavatel).
· v dosahu sedadla spolujezdce dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ …, výrobce …. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž
1. poskytne zadavatel.
6. Podvozek DA
6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 7500 kg.
6.2. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
6.3. DA je konstruován s uspořádáním náprav 
· 4 x 2.
6.4. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
6.5. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
6.6. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno 
· v originálním držáku.
DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
6.7. DA je v prostoru místa nástupu řidiče do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 
· s napětím shodným v DA typu …, výrobce …. 
Součástí dodávky je příslušný protikus. 
6.8. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
6.9. (Nepovinný bod) DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
6.10. DA je vybaven 
· tažným zařízením typu ISO-50X
pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
6.11. (Nepovinný bod) DA je dále vybaven:
· centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
· předními elektricky ovládanými okny,
· elektricky stahovatelnými nebo manuálně posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
· elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,
· předními lapači nečistot,
· zadními lapači nečistot,
· LED světlomety pro denní svícení,
· ochranným krytem pod motorem.
7. Účelová vestavba nebo nástavba DA
7.1. DA je vybaven motorovou stříkačkou.
7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu a nádrží na vodu.
7.3. DA je vybaven
· prostorem s účelovou vestavbou přístupným dveřmi na zadní straně karosérie pro uložení požárního příslušenství uvedeného v bodě č. 10, který je od kabiny osádky oddělen pevnou parotěsnou přepážkou.
7.4. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
7.5. Přenosná motorová stříkačka je uložena na výsuvném vodorovném prvku o nosnosti nejméně 200 kg.
8. Barevná úprava, značení, nápisy
8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu
· RAL 3020
podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).
8.2. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „…………..“.
8.3. Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.
9. Zvláštní výstražné zařízení
9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena ve 2 samostatných celcích:
a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a 
b) doplňkové svítilny
9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje střídavě světlo modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.
9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují střídavě světlo modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
9.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou  provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
9.8. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).
10. Požární příslušenství
DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:
	název požárního příslušenství
	počet kusů/párů
	dodá zadavatel
	dodá výrobce

	držák (vazák) hadicový v obalu
	2
	
	2

	hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711
	6
	
	6

	hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711
	8
	
	8

	hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711
	6
	
	6

	hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m
	4
	
	4

	kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm
	1
	
	1

	klíč k nadzemnímu hydrantu
	1
	
	1

	klíč k podzemnímu hydrantu
	1
	
	1

	klíč na hadice a armatury B/C
	2
	
	2

	klíč na sací hadice
	2
	
	2

	kohout kulový přenosný B
	1
	
	1

	koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*
	1
	
	1

	koš sací plovoucí
	1
	
	1

	koště cestářské podle TP-TS/12-2019*
	1
	
	1

	krumpáč podle TP-TS/12-2019*
	1
	
	1

	lano ventilové, na vidlici
	1
	
	1

	lano záchytné, na vidlici
	1
	
	1

	lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*
	1
	
	1

	můstek hadicový
	2
	
	2

	nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441
	1
	
	1

	nástroj vyprošťovací ruční jednodílný
	1
	
	1

	nosítka záchranná a evakuační skládací
	1
	
	1

	nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
	2
	
	2

	objímka na hadici B v obalu
	4
	
	4

	objímka na hadici C v obalu
	4
	
	4

	páska vytyčovací červeno-bílá
	1
	
	1

	pila ruční na dřevo
	1
	
	1

	prostředky první pomoci (lékárna v batohu) v rozsahu povinné výbavy - kategorie 2
	1
	
	1

	proudnice B
	1
	
	1

	proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*
	2
	
	2

	proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*
	2
	
	2

	přechod B/C
	2
	
	2

	přechod C/D
	2
	
	2

	přechod šroubení 110/B
	1
	
	1

	příslušenství k motorové stříkačce
	1
	
	1

	přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B
	1
	
	1

	přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B
	1
	
	1

	rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481
	1
	
	1

	rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481
	1
	
	1

	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455
	1
	
	1

	sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou
	1
	
	1

	sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*
	1
	
	1

	souprava nástrojů základních podle TP–TS/09–2017*
	1
	
	1

	stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou
	1
	
	1

	svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná
	4
	
	4

	ventil přetlakový B
	1
	
	1


*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, email ……………@……………, telefon ……….
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